# STM32

PA1 ： 电池电压检测引脚

PA2 ： TX2（wifi通信）

PA3 ： RX2（wifi通信）

PA9 ： TX（调试）

PA10： RX（调试）

PA12： 绿灯 D2

PB5 ： 红灯 D1

PB6/7/8/9 : T4PWM 1/2/3/4 （电机控制）